**Autoclav clasa B, 22L**

Autoclavul PREMIUM clasa de sterilizare B, este un dispozitiv compact cu imprimanta termică încorporată. Cu o constructie robusta, din materiale calitative, autoclavul PREMIUM sterilizeaza atat instrumentar impachetat, cat si instrumentar neimpachetat. In conformitate cu standardul european EN13060, poate steriliza si materiale dificile, precum cele cu cavitati sau cele poroase (test Bowie&Dick si Helix). Sterilizatorul utilizeaza microprocessor cu sistem inteligent de control si are interfata ergonomica usor de utilizat.

Pentru a asigura precizia sterilizarii aparatul este dotat cu program de auto diagnoza si programe de auto protectie.

Descriere:

* 8 cicluri presetate de sterilizare
* Ecran LCD pentru observarea ușoară a temperaturii ciclului, presiunea și timpul.
* Imprimanta și USB de ieșire pentru stocarea de date
* Material cuva: otel inoxidabil 304
* Ciclu de curățare automată
* Filtru de bacterii de inalta calitate
* Timpii de sterilizare pot fi ajustati
* Se pot selecta mai multe unitati de temperatura si presiune

**Specificatii tehnice:**

Dimensiune camera: 25 x 45 cm

 Putere: 220V/50Hz, 2.4KW

* Temperatura de sterilizare 105℃-134℃
* Timpul de sterilizare 4-60 min
* Timpul de uscare 1-25 min
* Presiune atmosferica de operare: 0.21-0.23MPA
* Inregistrare date Imprimanta inclusa + USB
* Procedura de uscare Uscare cu vacuum
* Display LCD
* Dimensiuni 77\*57\*51cm
* Greutate 55 Kg
* Suport instrumente 3 tavite
* Inchidere Electric + Mecanic