|  |  |
| --- | --- |
| Model | LFSSDAA |
| Descriere | Autoclav mic |
| Clasă | B |
| Certificare | ISO 13485 |
| Standard | BS EN 13060: 2004 + A2: 2010 |
| Frecvență | 50Hz |
| Priza | 3 mufe |
| putere | 1950 VA |
| Temperatura de sterilizare | 105 - 134 ℃ |
| Presiune maximă de lucru | 0.21-0.23MPA |
| Durata de viata | 5 ani |
| Diametrul camerei | 17 CM |
| Adâncimea camerei | 32 CM |
| Volumul camerei | 8L |
| Materialul camerei | Oțel inoxidabil 304 |
| Culori disponibile | alb |
| Tipul ecranului | LCD |
| Marimea ecranului | 6 X 4,25 cm |
| Limba disponibilă | Engleză, italiană, germană, chineză |
| Sistem de blocare a ușii | Mecanic + dulapuri electrice |
| Parolă de utilizator | da |
| producție | Imprimantă termică & USB |
| Greutate netă | 45 kg |
| Greutate brută / cutie | 52 kg |
| Mărimea produsului | 56 X 44 X 36cm |
| Mărimea Pachetului | 71 X 52 X 42cm |
| Dimensiunea minimă a mesei pentru instalare | 54 x 41,5 cm |